|  |  |
| --- | --- |
| BR 210 095 | PremiumLine душ безопасности для глаз с двумя душевыми распылительными головками под углом 45°, для настенного монтажа |
| B-SAFETY PremiumLine душ безопасности для глаз с двумя душевыми распылительными головками под углом 45°, для настенного монтажа.- Соединительная труба из нержавеющей стали для лёгкого монтажа и установки душа, отполированная, подключение воды 3/4"- внешняя резьба.- Шаровой кран 1/2" из нержавеющей стали, с нажимным рычагом активации душа (PUSH), испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.- Нажимная пластина из стали, отполированная, длина 130 мм, с большим обозначением "PUSH", фотолюминесцентная согласно DIN 67510.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 14 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.- Широкоструйные высокопроизводительные распылительные душевые головки под углом 45°, отполированные, с пластиковыми сетчатыми перегородками, уменьшающими степень покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльные плотнозакрывающиеся крышки с захлопывающимся механизмом, монтируемые через распределительную вилку.- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.- Высота 180 мм, вынос 300 мм, габаритная ширина, включая рычаг, 230 мм.- Высота установки: 900 мм (± 200 мм).- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.Название изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 210 095**Технические данные**Минимальное давление потока жидкости: 1,5 барРабочее давление потока жидкости: 1,5 до 5 барОбъёмный расход: 14 л/мин.Подключение воды: 3/4" - внешняя резьба |