|  |  |
| --- | --- |
| BR 210 095 | PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°,  für Wandmontage |
| PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage  - Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG  - Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen  - Bedienplatte aus Edelstahl, poliert, Länge 130 mm, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend gemäß DIN 67510  - integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck  - breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel  - Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter  - Höhe 200 mm, Ausladung 310 mm, Gesamtbreite inkl. Hebel 250 mm  - Anbringungshöhe 900 mm (± 200 mm)  - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717  - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen  Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  Artikel-Nr.: BR 210 095  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 1,5 bar  Betriebsdruck: 1,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14 Liter / Minute  Wasseranschluss: 1/2-Zoll-AG  Abmessungen (H x B x T): 200 x 250 x 310 mm | |