|  |  |
| --- | --- |
| BR 850 005 | Laveur d'yeux PremiumLine avec cuvette et couvercle, pour montage mural, tuyauterie apparente |
| Laveur d'yeux PremiumLine avec cuvette et couvercle, pour montage mural, tuyauterie apparente  - boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d’évacuation filetage externe 1 1/2 pouces  - capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures  - déclenchement par basculement arrière du capot  - robinet à billes 3/8 pouces en acier inoxydable, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW  - régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée  - avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités, raccord d’eau Filetage externe 3/8 pouces  - y compris panneau pour laveur d’yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres  - hauteur 245 mm, largeur 356 mm, profondeur 305 mm  - Hauteur de montage (bord inférieur) 910 mm (± 200 mm)  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006  - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent  Numéro d'article : BR 850 005  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 2,5 bar  Pression de service : 2,5 à 5 bar  Débit : 14-20 litres / min  Raccord d’eau : F 3/8’’  Dimensions (H x L x P) : 245 x 356 x 305 mm | |