|  |  |
| --- | --- |
| BR 852 085 | ClassicLine Combiné douche laveur d’yeux avec vasque et capot, pour montage au sol |
| ClassicLine Combiné douche laveur d’yeux avec vasque et capot, pour montage au sol  - pied support avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, dimensions  200 x 200 mm  - tube vertical 1 1/4 pouces en acier inoxydable, résistant aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, avec raccord d’eau supérieur et inférieur Filetage interne 1 1/4 pouce  - boîtier, capot et vasque en matière plastique ABS résistant aux UV et aux chocs, raccord d’évacuation filetage externe 1 1/2 pouces  - capuchon de protection rabattable intégré anti-salissures  - déclenchement par basculement arrière du capot  - robinet à billes 3/8 pouces en acier inoxydable, avec commande à levier via le capuchon de protection rabattable, testé et certifié DIN-DVGW  - régulateur de jet en laiton avec un jet très limité, finition chromée  - avec robinet de régulation de débit intégré 3/8 pouces pour le réglage de la hauteur de jet et du débit souhaités  - y compris panneau pour laveur d’yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 sur le capot, dimensions 170 x 170 mm, distance de détection 17 mètres  - hauteur 1025 mm, largeur 350 mm, profondeur 355 mm  - selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006  - testé et approuvé DIN-DVGW Marque : B-SAFETY ou équivalent  Numéro d'article : BR 852 085  **Caractéristiques techniques**  Pression de débit minimale : 2,5 bar  Pression de service : 2,5 à 5 bar  Débit : 14-20 litres / min  Raccord d’eau : F 1 1/4’’ | |