|  |  |
| --- | --- |
| BR 852 095 | PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage |
| PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage  - Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm  - Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG  - Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG - integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung - Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung  - Kugelhahn 3/8-Zoll aus Messing, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen - Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt - mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge  - inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter - Höhe 970 mm, Breite 356 mm, Tiefe 390 mm  - gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717 - gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006  - DIN-DVGW geprüft und zugelassen Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig Artikel-Nr.: BR 852 095  **Technische Daten**  Mindestfließdruck: 2,5 bar  Betriebsdruck: 2,5 bis 5 bar  Volumenstrom: 14-20 Liter / Minute  Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG  Wasserablauf: 1 1/2-Zoll-AG  Abmessungen (H x B x T): 970 x 356 x 390 mm | |