|  |  |
| --- | --- |
| BR 958 005 | ClassicLine Laveur d’yeux à réservoir, avec réservoir en acier inoxydable |
| Laveur d’yeux à réservoir, avec réservoir en acier inoxydable  - pour une application transportable et/ou lorsqu’aucun raccordement d’eau n’est disponible  - réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 18 litres, pour un volume de remplissage d'eau d'environ 14 litres  - Entrée d'eau par un grand couvercle rabattable sur le réservoir, version inviolable par vissage  - mise en pression par air comprimé avec une pression de remplissage de 6 bar, raccord d'air comprimé pour la valve de gonflage des pneus  - soupape de surpression intégrée qui s'ouvre à environ 6 bar de pression de remplissage  - perte de pression d'environ 0,2 bar après un mois  - déclenchement par actionnement de la douche oculaire à main  - douche oculaire à main avec tête d’aspersion verticale à jet vers le haut, installation à l’aide d’un support mural sur le réservoir  - poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique  - tête d’aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable  - régulateur automatique intégré 7 litres / minute (1,85 GPM), pour un temps de rinçage d'environ 2 minutes  - Clapet anti-retour intégré  - tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW  - Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 installé sur le réservoir, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres  Dimensions (H x L x P) : 560 x 225 x 225 mm  - selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-4:2009 Marque : B-SAFETY ou équivalent Numéro d'article : BR 958 005  **Caractéristiques techniques**  Volume de remplissage : 14 litres  Pression de remplissage : 6 bar  Débit volumétriques : 7 litres/min (1,85 GPM)  Temp de rinçage : env. 2 minutes  Remplissage de l’eau : Couvercle rabattable (sécurisé par vissage)  Raccord d’air comprimé : Valve de gonflage de pneus  Dimensions (H x L x P) : 560 x 225 x 225 mm  **Product Overview**  BR 958 005: Débit 7 litres/min (1,85 GPM) - Durée de rinçage env. 2 minutes | |