|  |  |
| --- | --- |
| BR 958 005 | ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали |
| ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали. - Резервуар из нержавеющей стали, вместимостью 16 литров.  - Заполнение водой через большую откидную крышку на резервуаре, подсоединение сжатого воздуха шинным наносным клапаном заполнения.  - Для мобильного использования или при отсутствии стационарного подключения воды.  - Активация всего автономного душа происходит путём задействования подсоединённого ручного душа для глаз.  - Ручной душ для глаз с душевой головкой вертикального распыления, крепление посредством кронштейна, расположенного на резервуаре.  - Ручка, имеющая эргономичный дизайн со встроенным фиксирующим спусковым механизмом из синтетического материала, клапан не закрывающийся самостоятельно.  - Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.  - Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи.  - Интегрированный клапан предотвращения обратного потока.  - Шланг с обмоткой из нержавеющей стали длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой 1/2", испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.  - Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, закреплённый на резервуаре, покрытый самоклеющейся плёной ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознования 15 метров.  - Размеры (В x Ш x Г): 560 x 225 x 225 мм.  - Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-4:2009. Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный  Номер артикула: BR 958 005  **Технические данные**  Материал: нержавеющая сталь, синтетический материал  Размеры (В x Ш): 560 x 225 мм  Объем бака: 14 литров  Давление наполнения: 7 бар  Объёмный расходы: 7 л/мин / 1,7 л/мин (0,45 ГПМ)  Время промывания: около 2 минут / около 5 минут  Заполнение водой: крышка с резьбой  Подсоединение сжатого воздуха: шинный наносный клапан заполнения  **Обзор модели**  BR 958 005: объёмный расход 7 л/мин., время промывания около 2 минут  BR 958 005 / 1л: объёмный расход 1,7 л/мин. (0,45 GPM галлон США/мин), время промывания около 5 минут | |