|  |  |
| --- | --- |
| BR 958 005 | ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали |
| ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали.- Резервуар из нержавеющей стали, вместимостью 16 литров. - Заполнение водой через большую откидную крышку на резервуаре, подсоединение сжатого воздуха шинным наносным клапаном заполнения.- Для мобильного использования или при отсутствии стационарного подключения воды.- Активация всего автономного душа происходит путём задействования подсоединённого ручного душа для глаз.- Ручной душ для глаз с душевой головкой вертикального распыления, крепление посредством кронштейна, расположенного на резервуаре.- Ручка, имеющая эргономичный дизайн со встроенным фиксирующим спусковым механизмом из синтетического материала, клапан не закрывающийся самостоятельно.- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин для образования соответствующей нормам формы струи.- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока.- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой 1/2", испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, закреплённый на резервуаре, покрытый самоклеющейся плёной ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознования 15 метров.- Размеры (В x Ш x Г): 560 x 225 x 225 мм.- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-4:2009.Название изготовителя: B-SAFETY или равноценныйНомер артикула: BR 958 005**Технические данные**Материал: нержавеющая сталь, синтетический материалРазмеры (В x Ш): 560 x 225 ммОбъем бака: 14 литровДавление наполнения: 7 барОбъёмный расходы: 7 л/мин / 1,7 л/мин (0,45 ГПМ)Время промывания: около 2 минут / около 5 минут Заполнение водой: крышка с резьбойПодсоединение сжатого воздуха: шинный наносный клапан заполнения**Обзор модели** BR 958 005: объёмный расход 7 л/мин., время промывания около 2 минутBR 958 005 / 1л: объёмный расход 1,7 л/мин. (0,45 GPM галлон США/мин), время промывания около 5 минут |